**LET OP KEUZE MAKEN!**

**22 METSELWERK**

* 1. **KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN**

**22.85.40-…** **WANDROOSTER**

 **0. KUNSTSTOF SPOUWVOEGVENTILATIEROOSTER**

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: T110 spouwvoegventilatierooster kunststof.

Omschrijving:

* Kunststof rooster voor in de stootvoegen.

Materiaal: Polypropyleen.

Kleur:

* Wit.
* Grijs.
* Zwart.

T110-5:

* Doorlaat (mm2): 300.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 50 x 95.

T110-6:

* Doorlaat (mm2): 400.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 60 x 95.

T110-9:

* Doorlaat (mm2): 600.
* Afmetingen (B x H x D)(mm): 10 x 90 x 95.

**.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR**

* De roosters in de stootvoegen t.b.v. de ventilatie van de spouwmuur boven het maaiveld.